개요 서버 및 릴레이 DHCP 구성 BOOTP 릴레이 구성 네트워크 구성 DHCP 서비스 수정 BOOTP 서비스 수정 데이터 내보내기 데이터 가져오기 데이터 스토어 변환 주소 매크로 옵션 사용 방법... 메뉴 색인 |  |  | # 데이터 내보내기 데이터 내보내기 마법사는 사용자가 Solaris DHCP 서버 간에 DHCP 네트워크, IP 주소, 매크로, 및 옵션을 전송하는 것을 도와줍니다. 이 마법사는 다른 Solaris DHCP 서버에서 가져올 수 있도록 이 Solaris DHCP 서버로부터 구성 데이터를 내보냅니다. 이것은 하나의 서버에서 다른 서버로 일련의 DHCP 클라이언트 지원을 효과적으로 옮겨줍니다. 각각의 대화 상자에 요청된 정보를 채워 넣은 뒤 창 하단의 오른 쪽 화살표 버튼을 눌러 다음 대화 상자로 넘어가십시오. 데이터 내보내기 마법사가 사용자에게 다음 정보를 입력할 것을 요청합니다.
네트워크 선택 | 이 대화 상자는 [내보내지 않음] 열에 DHCP 서비스용으로 구성된 모든 네트워크를 나열합니다. [내보내기] 열로 사용자가 전송하는 모든 네트워크는 이 서버에서 내보내집니다. IP 주소와 관련 바인딩은 다른 서버에서 가져갈 수 있도록 내보내기 파일에 배치됩니다. 내보내기 열로 네트워크를 전송하려면 해당 네트워크를 선택한 뒤 열 사이의 오른 쪽 화살표 버튼을 누르십시오. 모든 네트워크를 [내보내지 않음] 열에 남겨둘 수도 있습니다. 이렇게 하면 네트워크를 내보내지 않고도 내보낼 매크로와 옵션 선택 단계로 넘어갈 수 있습니다.
매크로 선택 | [내보내지 않음] 열은 이 DHCP 서버용으로 정의된 모든 매크로들을 표시합니다. 매크로를 내보내려면 해당 매크로를 선택한 뒤 열 사이의 오른 쪽 화살표 버튼을 눌러 매크로를 내보내기 열로 전송하십시오.
옵션 선택 | [내보내지 않음] 열은 이 DHCP 서버용으로 정의된 모든 옵션들을 표시합니다. 옵션을 내보내려면 해당 옵션을 선택한 뒤 열 사이의 오른 쪽 화살표 버튼을 눌러 옵션을 내보내기 열로 전송하십시오.
내보내기 파일 | 내보내기 파일은 사용자가 내보내기로 선택한 데이터가 복사 및 압축될 파일입니다. 사용자는 해당 파일의 전체 경로 이름을 제공해야 합니다. 파일은 데이터를 가져올 DHCP 서버에 액세스할 수 있는 공유 디렉토리에 위치하고 있어야 합니다.
내보낸 데이터 삭제 | 내보내기를 완료한 뒤 DHCP 서버에서 내보낸 데이터를 삭제하려면 이 옵션을 선택하십시오. 특히 IP 주소 소유권 분쟁을 방지하기 위한 목적으로 네트워크를 내보내는 경우 이 옵션을 선택하는 것이 바람직합니다.
맨 위로