概述 服务器与中继 DHCP Config BOOTP 中继配置 网络配置 修改 DHCP 服务 修改 BOOTP 服务 输出数据 输入数据 转换数据存储 地址 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 输入数据 “输入数据”向导会帮助您将 DHCP 网络、IP 地址、宏与选项从一台 Solaris DHCP 服务器传送至另一台服务器。此向导可以输入先前从另一个 Solaris DHCP 服务器输出的配置数据，这样便可有效地将 DHCP 客户机的支持从一台服务器移到另一台服务器。 填好每一对话框中的要求信息后，请单击右箭按钮便可打开下一个对话框。 “输入数据”向导会要求您提供下列信息。
输入文件 | 请输入包含您希望将之输入到该 DHCP 服务器上的数据的文件的完整路径名称。此文件必须是执行从 Solaris DHCP 服务器输出数据的操作后所生成的输出文件。此文件格式是压缩的二进制文件格式。
覆盖现有数据 | 如果用来进行数据输入的 DHCP 服务器拥有的配置数据与输入的网络、IP 地址、宏或选项中的任何一个相同，那么档您选择该选项时，此时所输入的数据将取代服务器原有的相应配置数据。缺省情况下，相互冲突的数据将不会被覆盖。
返回到顶部