개요 서버 및 릴레이 주소 주소 상태 만기일 서버 매크로 클라이언트 ID 주석 작성 주소 마법사 복제 수정 복수 수정 릴리스 삭제 매크로 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # 주소 주 창에서 [주소] 탭을 선택하면 DHCP Manager가 선택된 네트워크의 클라이언트 레코드를 호스트 이름별로 정렬하여 보여줍니다. 주소 나열 IP 주소별로 정렬된 레코드를 보려면 보기 메뉴에서 [주소 보기]를 누르십시오.서버 및 클라이언트가 호스트 이름 대신 IP 주소별로 나열됩니다. 정렬 순서 변경 클라이언트 레코드가 클라이언트 IP 주소나 호스트 이름에 의해 정렬됩니다.순서를 변경하려면 열 헤더를 누르십시오.예를 들어 레코드를 서버 이름에 따라 오름차순으로 보려면 [서버] 열 머리글을 클릭하십시오.서버 별로 오름차순으로 나열된 레코드를 보려면 Shift 키를 누른 채 [서버] 열 머리글을 클릭하십시오. 주소 추가 선택된 네트워크에 새 주소를 추가하려면 편집 메뉴에서 주소 마법사를 선택하십시오. 편집 메뉴에서 작성을 선택해 단일 주소를 추가할 수 있습니다. 주소 수정 사용자는 주소를 선택한 뒤 해당 주소에 할당된 설정을 볼 수 있으며 한 개 이상의 설정을 수정하거나 목록의 주소를 해제 또는 삭제할 수 있습니다. 주소 설정 주소 설정에 대해서는 아래 테이블에 설명되어 있습니다.
IP 주소 | DHCP 클라이언트가 이용할 수 있는 특정 네트워크에서의 IP 주소.
상태 | 클라이언트에 할당된 리스 및 주소 속성:
동적 | DHCP 서버는 IP 주소의 할당 및 재할당을 담당합니다.
영구 | 리스 설정의 평가를 비활성화시킵니다(리스가 영구적임).
예약 (수동) | 주소가 이 클라이언트 용으로 예약됩니다(수동 할당됨).DHCP 서버는 이 주소를 다른 클라이언트에 할당할 수 없습니다.주소는 DHCP 서버에 의해 재생 이용될 수 없습니다.
BOOTP | 선택된 IP 주소는 BOOTP 클라이언트 용으로 예약되어 있습니다.
사용할 수 없음 | 이 주소는 사용할 수 없습니다.이 설정은 클라이언트를 부트하는 것을 방지하기 위한 예약 설정과 함께 사용될 수도 있습니다.
만기일 | 이 IP 주소에서 리스가 만료되는 날짜The date the lease expires for this IP address. 리스 만료일을 mm/dd/yyyy 형식으로 지정할 수 있습니다.
서버 | 이 IP 주소를 소유하는 DHCP 서버의 IP 주소.이 서버는 DHCP 클라이언트의 IP 주소 요청에 초기에 응답할 책임을 갖고 있습니다.
매크로 | 서버가 `dhcptab` 데이터베이스에서 클라이언트 구성 매개변수를 획득하기 위해 사용하는 선택 매크로
클라이언트 ID | 새 클라이언트를 식별해 주는 옥텟을 나타내는 십육진수 문자열.이 필드의 문자 개수는 짝수이어야 하며 최대 길이는 64개 문자입니다. 유효한 문자들은 0부터 9까지와 A부터 F까지입니다. 클라이언트 ID 값이 00인 입력 항목은 요청을 한 클라이언트에 동적으로 할당하기 위해 해당 주소를 자유롭게 이용할 수 있음을 의미합니다. BOOTP 클라이언트는 네트워크 하드웨어유형과 클라이언트의 하드웨어 주소가 연결되어 확인됩니다.예를 들어 하드웨어 유형이 `01` (10MB 이더넷)이고 하드웨어 주소가 `8:0:20:11:12:b7`인 BOOTP 클라이언트의 클라이언트 ID는 `010800201112B7`입니다.
주석 | 선택할 수 있는 텍스트 주석.
맨 위로