개요 서버 및 릴레이 DHCP 구성 BOOTP 릴레이 구성 네트워크 구성 DHCP 서비스 수정 BOOTP 서비스 수정 데이터 내보내기 데이터 가져오기 데이터 스토어 변환 주소 매크로 옵션 사용 방법... 메뉴 색인 |  |  | # 데이터 가져오기 데이터 가져오기 마법사는 사용자가 Solaris DHCP 서버 간에 DHCP 네트워크, IP 주소, 매크로, 및 옵션을 전송하는 것을 도와줍니다. 이 마법사는 전에 다른 Solaris DHCP 서버에서 내보낸 구성 데이터를 가져옵니다. 이것은 하나의 서버에서 다른 서버로 일련의 DHCP 클라이언트 지원을 효과적으로 옮겨줍니다. 각각의 대화 상자에 요청된 정보를 채워 넣은 뒤 오른 쪽 화살표 버튼을 눌러 다음 대화 상자로 넘어가십시오. 데이터 가져오기 마법사가 사용자에게 다음 정보를 입력할 것을 요청합니다.
가져오기 파일 | 이 DHCP 서버로 가져오고자 하는 데이터를 포함하고 있는 파일의 전체 경로를 입력하십시오. 이 파일은 Solaris DHCP 서버에서 데이터를 내보냄으로써 생성된 내보내기 파일이어야 합니다. 해당 파일의 형식은 압축된 이진 데이터 형식입니다.
기존 데이터 겹쳐쓰기 | 사용자가 데이터를 가져오는 DHCP 서버에 가져올 동일한 네트워크, IP 주소, 매크로 또는 옵션을 위한 구성 데이터가 있으면 사용자가 이 옵션을 선택하는 경우 해당 데이터는 가져온 데이터로 교체됩니다. 충돌하는 데이터는 기본적으로 겹쳐 쓰여지지 않습니다.
맨 위로