Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration BOOTP-reläserverkonfiguration Nätverkskonfiguration Ändra DHCP-tjänsten Ändra BOOTP-tjänsten Exportera data Importera Data Konvertera datalagring Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Exportera data Guiden Exportera data hjälper dig att överföra DHCP-nätverk, IP-adresser, makron och alternativ från en Solaris DHCP-server till en annan. Resultatet Guiden exporterar konfigurationsdata från denna Solaris DHCP-server så att de sedan kan importeras till en annan Solaris DHCP-server tidigare. På detta sätt flyttas hanteringen av en uppsättning DHCP-klienter från en server till en annan. När du har fyllt i informationen klickar du på högerpilen längst ner i fönstret för att gå vidare till nästa dialogruta. I Guiden Exportera data efterfrågas följande information.
Välja nätverk | I kolumnen Exportera inte i den här dialogrutan visas en lista över alla nätverk som konfigurerats för DHCP-tjänst. Alla nätverk som du flyttar till kolumnen Exportera kommer att exporteras från den här servern. IP-adresserna och de associerade bindningarna kommer att skrivas till den exporterade filen så att adressinformationen kan importeras av en annan server. Om du vill flytta ett nätverk till Export-kolumnen markerar du den och klickar på den högerpilsknappen mellan kolumnerna. Du kan också låta alla nätverk vara kvar i kolumnen Exportera inte. Detta gör att du kan fortsätta till att välja makron och alternativ för export utan att exportera några nätverk.
Välja makron | I kolumnen Exportera inte visas alla makron som definierats för den här DHCP-servern. Om du vill exportera ett makro markerar du det och klickar på högerpilsknappen mellan kolumnerna. Då flyttas makrot till Exportera-kolumnen.
Välja alternativ | I kolumnen Exportera inte visas alla alternativ som definierats för den här DHCP-servern. Om du vill exportera ett alternativ markerar du det och klickar på den högerpilsknappen mellan kolumnerna. Då flyttas alternativet till Exportera-kolumnen.
Exportera filer | De data som du markerade för export komprimeras och kopieras till exportfilen. Du måste ange den fullständiga sökvägen till filen. Filen bör placeras i en delad katalog som den DHCP-server som ska importera informationen har åtkomst till.
Ta bort exporterade data | Markera det här alternativet om du vill ta bort de data som exporterats från DHCP-servern efter att exporten är färdig. Detta rekommenderas särskilt om du exporterar nätverk eftersom du undviker oklarheter kring ägande av IP-adresser. ???
tillbaka