Panoramica Server e agenti relay Configurazione DHCP Configurazione relay BOOTP Configurazione della rete Modifica del servizio DHCP Modifica del servizio BOOTP Esportazione dei dati Importazione dei dati Conversione dei data store Indirizzi Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Esportazione dei dati La procedura guidata per l'esportazione dei dati permette di trasferire reti DHCP, indirizzi IP, macro e opzioni tra due server DHCP Solaris. I dati di configurazione vengono esportati dal server DHCP Solaris corrente in modo da poter essere importati in un altro server DHCP Solaris. Questa procedura rappresenta un metodo efficiente per trasferire il supporto di un insieme di client DHCP da un server ad un altro. Dopo avere inserito le informazioni appropriate in una finestra di dialogo, fare clic sul pulsante con la freccia a destra situato nella parte inferiore della finestra per passare alla finestra di dialogo successiva. La procedura di esportazione dei dati richiede di inserire le seguenti informazioni.
Selezionare le reti | Questa finestra di dialogo presenta, nella colonna Non esportare, tutte le reti configurate per il servizio DHCP. Le reti trasferite nella colonna Esporta verranno esportate dal sever corrente. Gli indirizzi IP e le relative associazioni vengono inseriti nel file da esportare, in modo da poter essere importati in un altro server. Per trasferire una rete nella colonna Esporta, selezionarla e fare clic sul pulsante con la freccia a destra situato tra le due colonne. È anche possibile scegliere di lasciare tutte le reti nella colonna Non esportare. In questo modo, si potrà procedere alla selezione delle macro e delle opzioni da esportare senza impostare l'esportazione di alcuna rete.
Selezionare le macro | Nella colonna Non esportare sono elencate tutte le macro definite per il server DHCP corrente. Per esportare una macro, selezionarla e fare clic sul pulsante con la freccia a destra situato tra le colonne per trasferirla nella colonna Esporta.
Selezionare le opzioni | Nella colonna Non esportare sono elencate tutte le opzioni definite per il server DHCP corrente. Per esportare un'opzione, selezionarla e fare clic sul pulsante con la freccia a destra situato tra le colonne per trasferirla nella colonna Esporta.
Esporta file | Specificare il file in cui i dati selezionati per l'esportazione dovranno essere copiati e compressi. È necessario specificare il nome e il percorso completo del file. Il file dovrebbe trovarsi in una directory condivisa, accessibile al server DHCP che dovrà importare i dati.
Elimina i dati esportati | Se si desidera che i dati esportati vengano eliminati dal server DHCP al termine dell'esportazione, selezionare questa opzione. La selezione di questa opzione è particolarmente consigliata nel caso dell'esportazione di una rete, per evitare conflitti di proprietà negli indirizzi IP. ???
torna a inizio pagina