Panoramica Server e agenti relay Indirizzi Crea Aggiungi indirizzi Numero Server Indirizzo iniziale Nomi Conferma Configura Inutilizzabile Assegnazione Duplica Modifica Modifica più indirizzi Rilascia Elimina Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Aggiungi indirizzi È disponibile una procedura guidata per aggiungere un gruppo di indirizzi alla rete del server DHCP con un'unica operazione. Per avviarla, selezionare la scheda Indirizzi nella finestra principale e scegliere "Aggiungi indirizzi" dal menu Modifica. Per procedere, fare clic sul tasto a freccia nella parte inferiore dello schermo. Per inserire le informazioni, fare doppio clic all'interno di un campo, inserire il valore desiderato e premere Enter. Nel corso della procedura guidata è necessario fornire le seguenti informazioni.
Numero di indirizzi | Inserire il numero totale degli indirizzi da aggiungere alla rete del server DHCP.
Server di gestione | Inserire l'indirizzo IP del server DHCP che dovrà gestire gli indirizzi in oggetto. Questo è il server che dovrà rispondere alla richiesta del client DHCP riguardo all'allocazione dell'indirizzo IP.
Indirizzo IP iniziale | Inserire il primo indirizzo IP della serie.
Genera i nomi dei client | Inserire un nome radice per i nomi dei client da generare. È possibile generare un elenco di nomi client per ogni indirizzo allocato. I nomi verranno inseriti nella tabella `hosts` del server. Ogni nuovo nome userà il nome radice specificato seguito da un numero incrementale.
Confermare l'elenco degli indirizzi IP | È possibile visualizzare le informazioni inserite. Se si desidera aggiungere o modificare un indirizzo, usare le opzioni Crea indirizzo o Modifica indirizzo del menu Modifica.
Macro di configurazione | Inserire il nome di una macro di configurazione da utilizzare per i client. Oppure, scorrere l'elenco delle macro esistenti, selezionarne una e fare clic su Visualizza per visualizzarne il contenuto. Se si desidera utilizzare una macro non inclusa nell'elenco, è possibile crearla con la finestra di dialogo Crea macro.
Inutilizzabile | È possibile scegliere di contrassegnare questi indirizzi come inutilizzabili.
Tipo di assegnazione | Selezionare Dinamico o Permanente. Dinamico: L'allocazione e la riallocazione degli indirizzi IP generati vengono gestite dal server DHCP. Scegliere questa opzione se si desidera rendere disponibili gli indirizzi IP quando non sono in uso. Inserire la data di scadenza dell'assegnazione, usando il formato mm/gg/aaaa. Permanente: L'indirizzo è assegnato al client in modo permanente.
torna a inizio pagina