Översikt Servrar och reläer Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Avkonfigurera BOOTP-tjänsten Klicka på OK för att avkonfigurera BOOTP-relätjänsten för den aktuella servern. Servern kommer inte längre att skicka vidare en begäran om DHCP-konfiguration. Om du senare vill återställa BOOTP-tjänsten måste du konfigurera servern med dialogrutan BOOTP-konfiguration. Du stoppar eller avaktiverar DHCP-tjänsten med kommandot Stoppa respektive Avaktivera i Tjänstmenyn.