Panoramica Server e agenti relay Configurazione DHCP Configurazione relay BOOTP Configurazione della rete Modifica del servizio DHCP Modifica del servizio BOOTP Esportazione dei dati Importazione dei dati Conversione dei data store Indirizzi Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Importazione dei dati La procedura guidata per l'importazione dei dati permette di trasferire reti DHCP, indirizzi IP, macro e opzioni tra due server DHCP Solaris. La procedura importa i dati di configurazione precedentemente esportati da un altro server DHCP Solaris. Questa procedura rappresenta un metodo efficiente per trasferire il supporto di un insieme di client DHCP da un server ad un altro. Dopo avere inserito le informazioni appropriate in una finestra di dialogo, fare clic sul pulsante con la freccia a destra per passare alla finestra di dialogo successiva. La procedura di importazione dei dati richiede di inserire le seguenti informazioni.
File da importare | Inserire il percorso completo del file contenente i dati da importare nel server DHCP corrente. Il file specificato deve essere il risultato di un'esportazione di dati eseguita da un server DHCP Solaris e deve essere in formato binario compresso.
Sovrascrittura dei dati esistenti | Se il server DHCP in cui si stanno importando i dati contiene già i dati di configurazione relativi a reti, indirizzi IP, macro od opzioni che verranno importate, scegliendo l'opzione di sovrascrittura i dati preesistenti verranno sostituiti da quelli importati. Nell'impostazione predefinita, i dati in conflitto con quelli importati non verranno sovrascritti.
torna a inizio pagina