Panoramica Indirizzi IP Macro Opzioni Procedure Server/Relay Indirizzi Visualizza Crea Duplica Modifica Modifica più indirizzi Aggiungi più indirizzi Rilascia Elimina Macro Opzioni Menu Indice |  |  | # Procedure: Indirizzi Visualizzare gli indirizzi IP Scegliere la scheda Indirizzi nella finestra principale. Scegliere una rete dall'elenco. DHCP Manager visualizza un elenco dei client registrati nella rete, ordinati per indirizzo IP. Per cambiare il criterio di ordinazione, fare clic sul titolo della colonna desiderata. Ad esempio, per visualizzare i record in ordine alfabetico in base al nome del server, fare clic sul titolo della colonna Server. Per visualizzarli in ordine alfabetico discendente, premere il tasto Shift e fare clic sul titolo della colonna Server. Creare un nuovo indirizzo IP Scegliere la scheda Indirizzi nella finestra principale. Scegliere una rete dall'elenco. DHCP Manager visualizza un elenco dei client registrati nella rete, ordinati per indirizzo IP. Fare clic su Crea nel menu Modifica. Viene aperta la finestra di dialogo "Crea indirizzo". Inserire le impostazioni desiderate per il nuovo indirizzo. È possibile impostare le seguenti opzioni: Indirizzo IP - il nuovo indirizzo Nome client Server proprietario Macro di configurazione - scorrere l'elenco delle macro disponibili Fare clic su Assegnazione per impostare le seguenti opzioni: ID client Stato di assegnazione Scadenza dell'assegnazione Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo. Aggiungere più indirizzi IP Scegliere la scheda Indirizzi nella finestra principale. Scegliere una rete dall'elenco. DHCP Manager visualizza un elenco dei client registrati nella rete, ordinati per indirizzo IP. Fare clic su Aggiungi indirizzi nel menu Modifica. Viene avviata la procedura guidata per l'aggiunta degli indirizzi. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere uno o più indirizzi alla rete selezionata. È possibile impostare le seguenti opzioni: Server proprietario Numero di indirizzi da aggiungere Indirizzo IP iniziale Generazione o meno dei nomi host per i client Macro di configurazione Stato di assegnazione Tipo di assegnazione Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. torna a inizio pagina Duplicare un indirizzo IP Scegliere la scheda Indirizzi nella finestra principale. Scegliere una rete dall'elenco. DHCP Manager visualizza un elenco dei client registrati nella rete, ordinati per indirizzo IP. Dall'elenco degli indirizzi, selezionare il record del client che si desidera copiare. Fare clic su Duplica dal menu Modifica. Viene aperta la finestra di dialogo "Duplica indirizzo". Alcuni campi saranno già compilati con i valori del client selezionato. Inserire il nuovo indirizzo IP nel campo corrispondente. Se necessario, modificare le impostazioni associate all'indirizzo. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. Modificare un indirizzo IP Scegliere la scheda Indirizzi nella finestra principale. Scegliere una rete dall'elenco. DHCP Manager visualizza un elenco dei client registrati nella rete, ordinati per indirizzo IP. Selezionare il record del client che si desidera modificare, quindi scegliere Proprietà dal menu Modifica (o fare doppio clic nella tabella). Viene aperta la finestra di dialogo "Proprietà indirizzo". Inserire le impostazioni desiderate per gli indirizzi, quindi fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. torna a inizio pagina Modificare più indirizzi IP Scegliere la scheda Indirizzi nella finestra principale. Scegliere una rete dall'elenco. DHCP Manager visualizza un elenco dei client registrati nella rete, ordinati per indirizzo IP. Selezionare i record dei client che si desidera modificare, quindi scegliere Proprietà dal menu Modifica. Per selezionare un gruppo di indirizzi contigui, premere il tasto Shift e trascinare il mouse sui record desiderati. Per selezionare un insieme di indirizzi non contigui, premere il tasto Control e selezionare gli indirizzi da modificare. Viene aperta la finestra di dialogo "Modifica più indirizzi". Modificare una o più delle impostazioni visualizzate. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. Rilasciare gli indirizzi IP Scegliere la scheda Indirizzi nella finestra principale. Scegliere una rete dall'elenco. DHCP Manager visualizza un elenco dei client registrati nella rete, ordinati per indirizzo IP. Selezionare gli indirizzi da rilasciare, quindi scegliere Rilascia dal menu Modifica. Viene aperta la finestra di dialogo "Rilascia indirizzi". Fare clic su OK per rilasciare gli indirizzi selezionati. Eliminare gli indirizzi IP Scegliere la scheda Indirizzi nella finestra principale. Scegliere una rete dall'elenco. DHCP Manager visualizza un elenco dei client registrati nella rete, ordinati per indirizzo IP. Selezionare uno o più indirizzi da eliminare, quindi scegliere Elimina dal menu Modifica. Fare clic su OK per eliminare gli indirizzi selezionati. torna a inizio pagina