Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Skapa Duplicera Ändra Ta bort Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Ta bort makro Klicka på OK för att ta bort det markerade makrot från DHCP-databasen. Meddela DHCP-servern vid ändringar: Med det här alternativet kommer DHCP-servern att läsa in tabellen `dhcptab` igen när makroinformationen har ändrats. I de flesta fall bör servern läsa in `dhcptab` så att klienterna kan använda den nya informationen omedelbart. Däremot kan det under vissa omständigheter vara nödvändigt att fördröja inläsningen, till exempel om du behöver ändra flera makron samtidigt för att konfigurationen ska fungera korrekt.