## 關於 Sun StorEdge 6920 系統

Sun StorEdge 6920 系統為獨立式儲存系統，具有高達 65 TB 的儲存容量。系統是單點管理與監控，並且與主機平台無關。它提供了圖形與指令行介面，可幫助管理員管理儲存裝置與資料服務以提供儲存裝置。系統設計支援高可用性、高效能、彈性配置及擴展性。

### 使用者介面

系統可提供下列使用者介面：

- 圖形使用者介面，用於網路瀏覽器在任何與系統網路連線的主機上執行。
- 可輸入指令以執行操作的指令行介面。精簡型指令檔用戶端可用於為各種作業系統提供指令行介面。

### 管理軟體

在 GUI 中標明「SE6920 Configuration Service」的管理軟體可為資料主機提供並維護儲存裝置。

- 儲存網域提供儲存資源的安全共用性功能。除系統的預設儲存網域外，您可以設定其他網域以確保在多個主機中安全共用儲存資源。
- 儲存匯聚是共用相同配置的儲存裝置元件集合。儲存網域中可有幾個不同的儲存匯聚。
- 儲存裝置設定檔定義儲存匯聚的特性。您可以使用預設的儲存裝置設定檔，從預先設定的設定檔中選擇，或建立新的設定檔。
- 磁碟區是儲存匯聚分割區，可以是實體磁碟或虛擬磁碟，代表環境中資料主機所使用的儲存空間。
- 快照是磁碟區中資料的備份。它們提供替代備份的高可用性，因為您不需要讓系統離線以建立快照，且您可以在比原資料更小的空間內儲存快照。。

### 監控軟體

在 GUI 中標明 Storage Automated Diagnostic Environment 的監控軟體可檢查系統更新，然後在使用者需要時進行安裝，或自動安裝無需中斷的修正程式。

監控軟體也會自動傳送警示，這些警示將傳送至電子郵件地址、呼叫器或在網路管理主機上執行的診斷軟體。每個系統隨附 Sun StorEdge Enterprise Storage Manager 軟體試用版，可讓您檢視儲存網路拓樸，並檢查儲存裝置元件的功能。此軟體也可從多個儲存裝置收集警示，包括同一個網路中的一個或多個 Sun StorEdge 6920 系統。

您也可以使用如 Tivoli 或 BMC PATROL 等協力廠商管理工具來監控系統。

### 遠端監控

Sun StorEdge Remote Response 功能提供下列功能：

- 系統可自動將警示傳送至 Sun 服務，他們會遠端監控與維修大多數問題， 並在必要時訂購更換用 FRU。請參閱關於 Sun StorEdge Remote Response 服務以獲取更多資訊。
- 如果在同一環境中具有多個 Sun StorEdge 6920 與 6320 系統，您可以設定對警示進行彙總並使用一條專用的電話線傳送至 Sun 服務。

### SAN 管理

系統在儲存區域網路 (SAN) 與直接連接儲存裝置 (DAS) 配置中均受支援，並具有 2 至 28 個具有下列用途的主與備用光纖通道 (FC) 連接埠：

- 將資料主機透過主機匯流排介面卡連接至 FC 連接埠。
- 為主機與儲存裝置連線新增多個連接埠。您可以新增兩到四個儲存資源卡 (SRC) 組，每個均可支援八個 FC 連接埠。

您無需使用任何前端交換器，除非您要連接的主機數量超過系統 SRC 連接埠支援的最大數量。

### 擴展性

最小系統具有兩個控制器陣列，每個陣列最少有七個磁碟，位於具有 16 個連接埠的單一基礎機櫃中。在儲存容量的需求增加時，您可以按下列方式擴充系統容量：

- 新增更多陣列
- 將擴充磁碟盤升級為控制器磁碟盤
- 為現有儲存磁碟盤新增更多磁碟
- 新增更多擴充機櫃 (最多兩個)
- 為資料主機或儲存裝置新增更多連接埠

### 相關主題

- 硬體元件概觀
- 關於軟體結構
- 預設配置