## 電子郵件與事件的上限頁

本頁可讓您設定通知到您的單一裝置中單個元件的電子郵件訊息與事件最大值。

欄位 | 說明
--- | ---
裝置 ID | 裝置的唯一識別碼。
使用者 | 接收電子郵件訊息與事件的電子郵件地址。
名稱 | 資料庫監控的裝置及其主機名稱；例如：`` 6020:<host_name>-array1。
元件/主題 | 資料庫監控的元件與元件位置；例如：controller.u2ctr。
最後事件時間 | 最後傳送事件的日期與時間；例如：2003-10-29 17:50:16。
未傳送的事件數 | 事件已計數，但尚未傳送有關通知，因為傳送數量已超過同一裝置內同一元件事件通知的最大值。
最後電子郵件時間 | 最後傳送電子郵件訊息的日期與時間；例如：2003-10-29 17:50:16。
未傳送的電子郵件數 | 電子郵件訊息已計數但尚未傳送，因為傳送數量已超過同一裝置內同一元件電子郵件訊息的最大值。

### 相關主題

- 設定電子郵件與事件的上限
- 檢查電子郵件訊息與事件通知數
- 設定配置選項