## 초기화 장치 생성

새 초기화 장치를 생성하여 볼륨과 연결시킬 수 있습니다. 또는 물리적 연결이 이루어지기 전에 초기화 장치를 사전 구성할 수 있습니다. 이 경우 볼륨을 설정하여 초기화 장치에 매핑한 후 WWN에 제공하면 됩니다.

볼륨에 연결하려면 초기화 장치의 WWN이 필요합니다.

초기화 장치를 생성하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Web Console 페이지로 이동하여 SE6920 Configuration Service를 누릅니다.
2. 스토리지 > 물리적 > 초기화 장치를 누른 후 새로 만들기를 누릅니다.

새 초기화 장치 마법사가 나타납니다.

3. 초기화 장치에 연결할 스토리지 도메인을 선택하고 다음을 누릅니다.
4. 새로운 초기화 장치의 이름을 지정합니다(최대 16자까지 지정 가능).

0에서 9, A에서 Z, a에서 z, 밑줄(_), 대시(-)를 사용할 수 있습니다.

5. 새로운 초기화 장치에 대한 설명을 입력합니다(공백을 포함하여 최대 256자까지 지정 가능). 다음을 누릅니다.

0에서 9, A에서 Z, a에서 z, 밑줄(_), 대시(-),마침표(.), 콜론(:), 쉼표(,), 백분률(%), 괄호(( )), 대괄호([ ]), 중괄호({ }), 억음 악센트 기호(`), 물결표(~), 세로줄(|)을 사용할 수 있습니다.

6. 초기화 장치의 WWN을 지정합니다. 다음을 누릅니다.
7. 초기화 장치의 운영 체제(OS)를 선택합니다.

옵션은 표준과 HPUX입니다.

표준은 HP 이외의 운영 체제를 나타냅니다.

8. (선택 사항)초기화 장치를 매핑할 볼륨을 선택합니다.
9. 지정된 정보를 검토합니다. 만족하는 경우 마침을 누릅니다. 만족하지 않는 경우 이전을 눌러 변경합니다.

### 관련 항목

- 초기화 장치 관리
- 초기화 장치를 볼륨에 매핑