## 볼륨 스냅샷 정보

볼륨 스냅샷은 스냅샷 생성 시 볼륨에 있는 데이터의 사본입니다. 이 시스템에서의 스냅샷 구현은 쓰는 순간 복사(copy-on-write) 또는 종속형 복사 방식으로 이뤄집니다. 이 유형의 스냅샷에서는 주 볼륨에 대한 쓰기 작업을 수행하면 스냅샷 예약 공간에도 데이터가 복사됩니다. 스냅샷 생성 이후 데이터를 변경하지 않은 주 볼륨의 데이터 블록에 대해 쓰기 작업을 수행하면 시스템은 다음을 수행합니다.

- 변경할 데이터를 스냅샷 예약 공간에 복사합니다.
- 새 데이터를 주 볼륨에 씁니다.
- 기존 데이터의 새 위치를 나타내는 스냅샷 비트맵에 기록을 추가합니다.

호스트에서 볼륨 스냅샷에 읽기 요청을 보내면 시스템은 스냅샷 생성 시점 이후로 주 볼륨에서 요청한 블록이 변경되었는지 확인합니다. 데이터가 변경된 경우 스냅샷 예약 공간에 저장된 데이터에 대해 읽기 요청을 수행합니다. 데이터가 변경되지 않은 경우 주 볼륨에 저장된 데이터에 대해 읽기 요청을 수행합니다. 볼륨 스냅샷에서는 쓰기 작업도 가능합니다. 스냅샷 볼륨에 대한 쓰기 작업은 스냅샷 예약 공간에 저장됩니다.

이들 볼륨 스냅샷에 대해서는 다른 볼륨들과 마찬가지로 작업을 수행할 수 있지만, 스냅샷의 스냅샷은 생성할 수 없습니다. 각각의 스냅샷에는 다른 응용 프로그램을 통해 개별적으로 액세스할 수 있습니다. 스냅샷은 또 다른 서버에 마운트하여 다음과 같은 방식으로 사용할 수 있습니다.

- 데이터의 스냅샷을 백업하여 백업 작업의 중단 시간을 줄입니다.

온라인 데이터 대신 스냅샷을 백업하면 백업 프로세스 도중에도 중요한 트랜잭션을 계속 수행할 수 있습니다. 백업 서버에 스냅샷을 마운트한 후 스냅샷의 데이터를 테이프에 백업합니다.

- 현재의 실제 데이터로 데이터 분석을 수행하고 응용 프로그램을 테스트합니다.

데이터를 운용하는 작업을 수행하거나 중요한 트랜잭션을 방해하는 대신 가장 최근 스냅샷으로 데이터의 분석이나 테스트를 수행합니다.

- 스냅샷 볼륨에서 응용 프로그램 다시 시작

응용 프로그램 문제로 인해 주 볼륨에 불량 데이터를 쓰는 경우, 원활하게 완전히 복구될 때까지 마지막으로 생성한 양호한 스냅샷 볼륨으로 응용 프로그램을 다시 시작합니다.

참고 -

데이터 스냅샷은 오류 복구에 적합하지 않습니다. 오프라인 백업 방식을 계속 사용하여 전체 볼륨 백업 사본을 생성합니다.

볼륨의 현재 스냅샷을 보려면 볼륨 스냅샷 정보 표시에 설명한 대로 스냅샷 요약 페이지를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 볼륨 스냅샷 관리
- 볼륨 스냅샷 계획