## À propos des identificateurs des armoires

Chaque système se compose d'une armoire de base et d'un maximum de deux armoires d'extension facultatives. Les numéros des armoires sont utilisés dans les noms et dans les adresses IP des baies, ainsi que dans ceux d'autre matériel présent dans l'armoire.

Les armoires sont numérotées de 0 à 2 :

- Armoire de base : 0
- Armoire d'extension : 1
- Armoire d'extension : 2

Le nombre maximal de plateaux dans l'armoire de base est de 8. Le nombre maximal de plateaux dans une armoire d'extension est de 12. La figure ci-dessous montre le nombre maximal de plateaux et indique la numérotation des plateaux (chaque plateau est représenté sous la forme d'un plateau de contrôleur).

### Rubriques connexes

- À propos des plateaux de stockage
- À propos des baies et des plateaux
- À propos des conventions pour la numérotation des plateaux