## À propos du contrôle des périphériques

Le logiciel de contrôle du système permet de consulter les informations des FRU et d'accéder aux composants d'un périphérique sélectionné.

Vous pouvez également contrôler l'activité des agents afin d'interrompre l'exécution du logiciel de diagnostic et de contrôle sur un périphérique sélectionné ou encore éviter la création de notifications électroniques résultant de fausses erreurs (lors du test d'un périphérique, il est possible de générer des erreurs intentionnellement).

Les agents d'instrumentation diffèrent énormément : ce sont des modules spécialisés conçus pour interroger un type de périphérique spécifique. Chaque agent d'instrumentation génère des rapports et, le cas échéant, lit les nouvelles entrées des journaux par l'intermédiaire de la fonction /var/adm/messages.

Les options de la page Périphérique sont :

- Rapport récapitulatif : décrit le périphérique sélectionné.
- Alarmes : affiche un récapitulatif des événements requérant une action.
- Journal d'événements : affiche tous les événements générés sur le périphérique sélectionné.
- Rapport : affiche le détail de tous les attributs contrôlés du périphérique sélectionné.
- Alarmes et graphique : affiche une représentation graphique du périphérique et de ses connexions.

### Rubriques connexes

- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Exécution manuelle des agents
- Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique
- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- Contrôle des alarmes de périphériques
- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier
- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique