## Utilisation d'un modem externe pour le service Sun StorEdge Remote Response

Il est possible que le modem du plateau auxiliaire du processeur de service de stockage ne fonctionne pas dans votre pays. Pour utiliser un modem externe :

1. Déconnectez le câble RJ-45 (n° 530-3205-01) du port série DB-9/RJ-45 de la carte MIC (Management Interface Card) n° 2 du processeur de service de stockage.

Remarque -

L'autre extrémité de ce câble doit rester connectée au port AUX du plateau auxiliaire du processeur de service de stockage.

2. Reconnectez le câble RJ-45 au port AUX situé sur la face interne du panneau du processeur de service de stockage.
3. Connectez le modem externe au port AUX du panneau du processeur de service de stockage.

### Rubriques connexes

- À propos du service Sun StorEdge Remote Response
- Activation du service Sun StorEdge Remote Response