## ボリュームへのイニシエータのマッピング

ボリュームへのイニシエータのマッピングは、以下の手順で行います。

1. 「Sun Web Console」ページで「SE6920 Configuration Service」をクリックします。
2. 「ストレージ」>「物理」>「イニシエータ」をクリックします。
3. マッピングするイニシエータをクリックします。

「イニシエータの詳細」ページが表示され、「マッピング」ボタンが使用可能になります。

4. 「マッピング」をクリックします。

「イニシエータのマッピング」ウィザードが表示されます。

5. このイニシエータをマッピングするボリュームを選択します。また、「LUN」 (0 〜 255) とアクセス権 (「読み取り/書き込み、読み取り専用) を選択します。「次へ」をクリックします。
6. 指定した情報を確認します。正しければ「完了」をクリックします。正しくない場合は、「戻る」をクリックして変更を加えます。

### 関連項目

- イニシエータの管理
- イニシエータの作成
- ストレージボリュームの構成