## 执行部分关闭

执行部分关闭时，系统将会处于以下状态：

- 基本机柜中的存储服务处理器保持打开状态。
- 存储服务处理器附属托架保持打开状态。
- 所有存储阵列均会关闭。
- 数据服务平台将会关闭。
- 只有电源序列发生器上的 Power Available LED 指示灯亮起。

要关闭系统电源：

1. 进入 Sun Web Console 页面，然后单击"SE6920 Configuration Service"。
2. 单击"管理">"常规设置"。
3. 单击"部分关闭系统"按钮。
4. 单击"确定"以确认要执行部分关闭。

以下消息显示在"常规设置"页面上：

Partial system shutdown completed successfully（成功完成部分系统关闭）

要恢复系统，请执行以下步骤：

1. 进入 Sun Web Console 页面，然后单击"SE6920 Configuration Service"。
2. 单击"管理">"常规设置"。
3. 单击"重新启动"按钮。

基本机柜和扩充机柜中的电源序列发生器会被激活，并恢复组件的电源。

### 相关主题

- 关于 Lights-Out 管理