## ストレージトレイについて

ストレージトレイには物理ディスクが含まれています。各トレイには最小 7 つ、最大 14 のディスクがあります。トレイは、RAID コントローラがあるかどうかで区別されます。

- コントローラトレイは、コントローラに組み込みのハードウェア RAID 管理機能を備えたストレージトレイです。
- 拡張トレイは、ディスクのみを備えコントローラは装備していないストレージトレイです。このタイプのトレイはコントローラトレイに管理されます。

下記の図は、コントローラトレイと拡張トレイの記号を示しています。

以下の表は、サポートされるアレイ構成にトレイを編成する方法を示しています。

アレイ構成 | コントローラトレイの数 | 拡張トレイの数
--- | --- | ---
2 × 2 | 2 | 0
2 × 4 | 2 | 2
2 × 6 | 2 | 4

下記の図は、トレイの構成方法を示しています。

現在のストレージトレイを確認するには、ストレージトレイ情報の表示で説明している「ストレージトレイの概要」ページを参照してください。

現在のストレージアレイを確認するには、アレイ情報の表示で説明している「ストレージアレイの概要」ページを参照してください。

### 関連項目

- トレイの番号付け規則について
- キャビネットの識別子について
- ストレージトレイ情報の表示
- アレイとトレイについて
- アレイ名と IP アドレスの指定規則について