## 개정 매개 변수 설정

개정 유지 관리 기능을 처음 사용하는 경우라면 몇 가지 초기 설정을 수행해야 합니다.

개정 설정 옵션은 Sun 패치 서버와의 연결에 사용합니다. 개정 설정 옵션을 사용하면 기본값을 무시하고 자동 개정 업데이트 환경을 구성할 수 있습니다.

프록시 호스트는 인터넷 주소를 확인하는 데 사용하며 인터넷에 연결시켜 주는 역할을 합니다. 프록시를 사용하려면 Sun StorEdge 6920 시스템에 프록시 시스템 이름이나 IP 주소 그리고 포트를 지정해야 할 수 있습니다. 프록시 주소와 포트를 추가하면 시스템 소프트웨어가 방화벽에서 포트를 열어 해당 프록시와 통신하게 됩니다(예: 포트 8080). 프록시 서버의 사용자 이름과 비밀번호는 대개 선택 사항이지만 로컬 프록시 서버에서 인증을 요구하면 입력해야 할 수도 있습니다.

1. Sun Web Console에서 Storage Automated Diagnostic Environment를 누릅니다.
2. 서비스 > Sun 솔루션 시리즈 > 개정 설정을 누릅니다.

개정 설정 페이지가 표시됩니다.

3. 필드를 적절히 작성합니다.

프록시 호스트 및 프록시 포트 필드에 Sun 패치 서버에 연결시켜 주는 로컬 프록시 서버를 입력합니다.

4. 연결 및 프록시 설정을 테스트하려면 개정 유지 관리 연결 테스트를 누릅니다.
5. 업데이트 옵션을 누릅니다.

### 관련 항목

- 개정 내역 사용