## 关于数据服务平台 LED 指示灯

数据服务平台上设有三组 LED 指示灯，分别用于显示机箱、风扇和电源设备的状态。机箱和风扇 LED 指示灯位于 DSP 的前面。

电源 LED 指示灯位于 DSP 的后面。

### 机箱状态

状态 | 措施
--- | ---
| 未接通电源。 检查电源线是否已稳固连接。
| 已接通电源且机箱操作正常。 无需任何操作。
| 需要对机箱采取必要的措施。 机箱或其中一张卡出现故障。

### 风扇状态

状态 | 措施
--- | ---
| 未接通电源。 检查电源线是否已稳固连接。 检查风扇部件是否已正确就位。 检查是否其中一个风扇或部件出现故障。
| 已接通电源且机箱操作正常。 无需任何操作。
| 一个或两个风扇出现故障。 检查每个风扇是否均可操作。

### 电源设备状态

状态 | 措施
--- | ---
绿色 DC OK | 未接通电源或模块出现故障。 检查电源线是否已稳固连接。 检查电源模块是否功能正常。
绿色 DC OK | 已接通电源且直流输出正常。 无需任何操作。