## 创建存储域

开始之前，请先决定要将哪些启动器分配给新域。

要创建存储域：

1. 进入 Sun Web Console 页面，然后单击"SE6920 Configuration Service"。
2. 单击"存储设备">"存储域">"新建"。

屏幕上将显示"新建存储域"向导。

3. 指定新域的名称（至多使用 16 个字符）。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）。

4. 指定新域的说明（至多使用 64 个字符，包括空格）。单击"下一步"。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）；。（句点）；：（冒号）；，（逗号）；%（百分号）；( )（圆括号）；[ ]（方括号）；{ }（花括号）；`（勾号）；~（代字号）和 |（竖线）。

5. （可选）选择要分配到域的启动器，然后单击"下一步"。

一个启动器只能属于一个域。此列表只显示未映射的启动器。

6. 检查指定的信息。如果感到满意，请单击"完成"。如果不满意，请单击"上一步"进行修改。

### 相关主题

- 管理存储域
- 删除存储域