## 지속적인 볼륨 확인 페이지

이 페이지는 지속적인 볼륨 확인 유틸리티를 예약 또는 중지할 때는 물론, 지속적인 볼륨 확인이 활성화되어 있는 모든 어레이에 대한 지속적인 볼륨 확인 결과의 장치 요약을 표시하는 데 사용합니다.

이 페이지는 다음과 같은 섹션으로 구성되어 있습니다.

- 기능 선택
- 볼륨 확인 예약
- 확인 중지
- 장치 요약

### 기능 선택

이 드롭다운 목록은 실행할 지속적인 볼륨 확인 기능을 선택하는 데 사용합니다.

필드 | 설명
볼륨 확인 예약 | 지속적인 볼륨 확인을 실행할 예약 옵션을 구성하려면 선택합니다.
확인 중지 | 모든 어레이에 대한 지속적인 볼륨 확인을 중지하려면 선택합니다.
장치 요약 | 모니터링된 어레이별로 지속적인 볼륨 확인 결과를 표시하려면 누릅니다.

### 볼륨 확인 예약

이 페이지는 지속적인 볼륨 확인 작업을 예약하기 위해 매개 변수를 정의하는 데 사용합니다.

필드 | 설명
vol-verify 활성화 | 지속적인 볼륨 확인 유틸리티를 활성화하려면 선택합니다. 볼륨 확인은 활성화된 모든 어레이에 대해 교대로 한 번에 하나씩 이뤄집니다.
'fix' 옵션을 사용하여 실행 | 지속적인 볼륨 확인을 통해 볼륨 오류를 자동으로 수정하려면 선택합니다. 참고: 이 옵션을 사용하여 잘못된 블록의 패리티를 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오.
동일한 어레이에서 최대 X일 간격으로 실행 | 동일한 어레이에서 지속적인 볼륨 확인을 실행할 최대 빈도를 선택합니다.
이 기간 동안에만 volVerify 시작 | 지속적인 볼륨 확인을 실행할 요일별로 지속적인 볼륨 확인을 실행할 시간을 선택합니다. 해당 일 동안 볼륨 확인을 지속적으로 실행하려면 항상을 선택합니다.
실행 빈도 | 모든 어레이에 대해 지속적인 볼륨 확인을 실행할 빈도를 선택합니다. 실행 빈도가 높을수록 어레이의 I/O 성능은 낮아집니다.
기본 어레이 비밀번호 | 시스템 어레이의 기본 비밀번호를 입력합니다. 기본 비밀번호는 구성 옵션 기능을 사용해 정의합니다.
시간 재설정 | 선택한 모든 시간을 지우려면 누릅니다.
옵션 저장 | 새로 구성한 설정을 저장하려면 누릅니다.

### 확인 중지

이 기능은 지속적인 볼륨 확인 프로세스를 모두 중지할 때 사용합니다.

필드 | 설명
상태 | 확인 중지 기능의 현재 상태를 실행 중 아님, 실행 중 또는 완료로 나타냅니다.
로그: 프로세스-중지 로그 표시 | 확인 중지 기능의 로그 파일을 표시하려면 누릅니다.
모든 Vol-Verify 프로세스 중지 | 지속적인 볼륨 확인 프로세스를 모두 중지하려면 누릅니다.

### 장치 요약

이 기능은 활성화된 모든 어레이에 대한 지속적인 볼륨 확인 결과를 표시하는 데 사용합니다.

필드 | 설명
호스트 | 어레이의 호스트 장치 이름입니다.
장치 | 어레이의 이름을 나타냅니다. 어레이의 장치 유지 관리 페이지를 표시하려면 누릅니다.
확인 | 장치에 대한 지속적인 볼륨 확인 활성화 여부를 나타냅니다.
볼륨 | 결과를 표시하는 볼륨의 이름입니다.
시작일 | 볼륨에 대해 지속적인 볼륨 확인을 시작한 날짜 및 시간입니다.
종료일 | 볼륨에 대해 지속적인 볼륨 확인을 종료한 날짜 및 시간입니다.
기간 | 볼륨에 대해 지속적인 볼륨 확인을 완료하는 데 필요한 기간입니다.
오류 | 오류 탐지 횟수를 나타냅니다.
상태 | 장치에 대한 지속적인 볼륨 확인의 현재 상태를 나타냅니다.

### 관련 항목

- 지속적인 볼륨 확인 사용
- 지속적인 볼륨 확인 예약
- 특정 어레이에 대한 지속적인 볼륨 확인 시작 및 중지
- 모든 장치에 대한 지속적인 볼륨 확인 중지
- 지속적인 볼륨 확인 결과 표시