## 创建卷

要创建卷：

1. 进入 Sun Web Console 页面，然后单击"SE6920 Configuration Service"。
2. 单击"存储设备">"逻辑">"卷">"新建"。

屏幕上将显示"新建卷"向导。

3. 选择要在其中放入卷的存储池，然后单击"下一步"。

所选存储池的存储概要文件将决定新卷的存储特性。

4. 指定新卷的名称（至多使用 16 个字符）。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）。

5. 指定新卷的说明（至多使用 64 个字符，包括空格）。单击"下一步"。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）；。（句点）；：（冒号）；，（逗号）；%（百分号）；( )（圆括号）；[ ]（方括号）；{ }（花括号）；`（勾号）；~（代字号）和 |（竖线）。

6. 保留快照空间，然后单击"下一步"。

如果卷包含保留的快照存储空间，则一个卷至多可以包含八个快照。只有在创建快照之后写入卷的数据才会占用存储池空间。

您在此处指定的快照数和写活动量共同决定了 Snapshot Reserve 的大小。如果写活动量小于或大于预期的量，则实际创建的快照数可能大于或小于此处指定的数量。

7. 指定卷容量，然后单击"下一步"。

卷容量加上保留的快照空间，就等于要用的虚拟磁盘空间容量。

8. （可选）选择要映射至卷的启动器并指定每一映射的 LUN 和权限，然后单击"下一步"。
9. 检查为新卷指定的信息。如果感到满意，请单击"完成"。如果不满意，请单击"上一步"进行修改。

### 相关主题

- 管理卷
- 修改卷
- 删除卷