## À propos des patchs, des microprogrammes et des logiciels

Les logiciels Storage Automated Diagnostic Environment et Gestion des révisions (Revision Maintenance) assurent la mise à jour des patchs, des logiciels et des microprogrammes du système. Utilisez ces fonctions pour effectuer les opérations suivantes :

- Assurez-vous que tous les patchs, microprogrammes et logiciels sont à jour lors du démarrage du système.
- Établissez une procédure interne permettant de s'assurer que tous les patchs, logiciels et microprogrammes sont mis à jour.
- Contrôlez régulièrement les niveaux manuellement.
- Définissez les mises à niveau automatiques.

Le service SSRR (Sun StorEdge Remote Response) permet de vérifier le niveau des patchs, des microprogrammes et des logiciels et d'informer l'administrateur local lorsqu'une nouvelle mise à jour existe. Le service de maintenance de Sun peut rendre les mises à jour disponibles sur le site Web ou sur CD-ROM.

Les composants susceptibles d'être mis à niveau sont les suivants :

- image du processeur de service de stockage ;
- microprogramme de la plate-forme des services de données (DSP) ;
- logiciel Storage Automated Diagnostic Environment ;
- contrôleur et image de la carte de boucle ;
- image du disque.

Les composants du système sont dépendants entre eux. Vous devez donc les mettre à niveau à chaque fois qu'un patch ou qu'une nouvelle version est disponible. Assurez-vous que chaque composant a bien été mis à niveau. Si la procédure de mise à niveau d'un composant échoue, recommencez. Si cette seconde tentative échoue, annulez les modifications qui ont bien été prises en compte sur les autres composants afin que le système fonctionne correctement. Contactez ensuite les Services Sun et décrivez-leur l'échec survenu lors de la procédure de mise à niveau du composant concerné.

### Rubriques connexes

- Présentation du contrôle
- Tâches de maintenance
- À propos du service Sun StorEdge Remote Response