## 診断テストについて

診断テストを使用すると、すべてのシステムコンポーネントの動作を確認できます。診断テストは、すべてグラフィカルユーザーインタフェースから実行できます。

トポロジ表示によって、システムデバイスがアイコンまたは写真でグラフィカルに表現されます。トポロジ表示を使用すると、表現するデバイスとして特定のサブテストおよびテストオプションを選択できます。「トポロジからのテスト」表示には接続されたポートのテストが表示されますが、ホストや HBA のテストは表示されません。

「リストからのテスト」表示には、システムデバイスとそれらのデバイスに対応するテストが一覧表示されます。また、「リストからのテスト」には使用可能なすべてのホストや HBA のテストが表示されますが、接続されたポートのテストは表示されません。

「リストからのテスト」では、以下を行うことができます。

- 特定デバイスのオプションの選択
- 各テストの実行回数の指定

注 -

デバイスおよびリンクの監視状態は、「トポロジからのテスト」表示と「リストからのテスト」メニューの両方に表示されます。

テストマネージャを使用すると、ユーザーが選択したテストの進行状況を追跡および制御できます。「テスト出力」表示では、動作中のテストと完了したテストの出力を表示できます。

### 関連項目

- 「トポロジ」表示からのテストの実行
- デバイスリストからのテストの実行
- 参考項目 : 診断テストのオプション
- 診断テストの管理
- テストのデフォルトの設定