## 關於磁碟區快照

磁碟區快照就是您建立快照當時，磁碟區中資料的複本。於本系統實施的快照是寫入中複製，或相依複本。採取此類型的快照，對主要磁碟區進行的寫入操作，會導致系統也將資料複製到 snapshot reserve 空間。對主要磁碟區上某資料區塊進行寫入操作時，若該資料區塊從建立快照之後未曾變更資料，則系統會執行下列動作：

- 把即將變更的資料複製到 snapshot reserve 空間
- 將新資料寫入主要磁碟區
- 新增紀錄到快照點陣圖，指出舊資料的新位置

當主機傳送讀取要求至磁碟區快照時，系統會檢查主要磁碟區上所要求的區塊，從快照建立的時點起是否曾經變更。若已變更，便以 snapshot reserve 空間中儲存的資料滿足讀取要求。若資料並未變更，便以主要磁碟區滿足讀取要求。磁碟區快照也可接受寫入操作。對快照磁碟區進行的寫入操作，會儲存在 snapshot reserve 空間。

您可依照其他磁碟區的方式處理這類磁碟區快照，唯一例外是無法在快照上建立快照。每一個快照都能由其他應用程式獨立存取。快照可安裝在另一部伺服器，以下列方式使用：

- 備份資料快照，縮短備份操作的停機時間

備份快照而非線上資料，可讓重要異動於備份程序期間維持運作。將快照安裝在備份伺服器，再將快照的資料備份到磁帶。

- 以目前實際的資料執行資料分析及測試應用程式。

不必使用操作中的資料，也不干預重要異動，而是以最新的快照進行資料分析或測試。

- 從快照磁碟區重新啟動應用程式

如果應用程式發生的問題導致損壞的資料寫入主要磁碟區，在便於執行完整回復之前，可先用已知良好的最新快照磁碟區重新啟動應用程式。

注意 –

資料快照不適合用於故障回復。請繼續使用離線備份方法，建立完整磁碟區備份複本。

要查看磁碟區目前的快照，請進入「快照摘要」頁，如顯示磁碟區快照資訊所述。

### 相關主題

- 管理磁碟區快照
- 計劃磁碟區快照