## 시스템 오류 메시지

오류 메시지 | 조치
--- | ---
요청한 크기가 사용 가능한 용량을 초과했습니다. | 사용 가능한 용량을 확인하고 구성 요소를 다시 생성하십시오.
볼륨 크기가 너무 작습니다(10MB 이상이어야 함). | 10MB보다 큰 값을 입력하십시오.
시스템 오류가 발생했습니다. 시스템 로그를 검토하거나 시스템 관리자에게 문의하십시오. | Storage Automated Diagnostic Environment에서 모니터 탭을 선택한 후 로그/이벤트를 누릅니다.
설명에 문자가 너무 많습니다. | 최대값은 256자입니다.
설명을 반드시 기입해 주십시오. | 설명 필드에 확인 텍스트를 입력합니다.
이름에 문자가 너무 많습니다. | 최대값은 8자입니다.
이름을 반드시 기입해 주십시오. | 이름 필드에 확인 텍스트를 입력합니다.
이름 서버는 유효한 IP 주소가 아닙니다. | 네트워크의 도메인 이름 서버의 IP 주소를 확인하십시오.
작업을 수행할 수 있는 항목이 선택되지 않았습니다. | 구성 요소를 먼저 선택한 후 작업을 선택하십시오.
NTP 서버를 사용할 때는 NTP 서버 IP 주소를 지정해야 합니다. | NTP를 활성화하려면 입력란을 지우고 네트워크 NTP 서버의 IP 주소를 입력하십시오.
볼륨 수가 최대 허용치(64)를 초과합니다. | 볼륨을 추가로 생성할 수 없습니다.
요청한 크기는 1과 변수 사이이어야 합니다. | 크기를 다시 입력하십시오.
지정된 게이트웨이 IP 주소는 유효한 IP 주소가 아닙니다. | 네트워크의 게이트웨이 역할을 하는 시스템의 IP 주소를 확인하십시오.
지정된 IP 주소가 유효하지 않습니다. | IP 주소 형식에서 누락된 번호나 시간을 확인하십시오.
지정된 넷마스크는 유효한 IP 주소가 아닙니다. | 넷마스크 형식을 확인하십시오.
지정된 어레이 유형이 유효하지 않습니다. | 스토리지 풀에 정의된 어레이 유형을 확인하십시오. 프로파일이 어레이 유형에 부적합한 값을 적용하면 스토리지를 풀에 추가할 수 없습니다.
지정된 디스크 수가 유효하지 않습니다. | 풀에 수가 정의되어 있는 경우 가상 디스크의 디스크 수는 풀의 모든 가상 디스크 수와 동일해야 합니다.
지정된 RAID 레벨이 유효하지 않습니다. | 트레이 간에는 RAID 레벨이 일치해야 합니다.
지정된 세그먼트 크기가 유효하지 않습니다. | 세그먼트 크기가 일치해야 합니다.
지정된 스트라이프 크기가 유효하지 않습니다. | 유효한 크기는 128KB, 512KB, 1MB, 2MB, 4MB, 8MB, 16MB입니다.
지정된 가상화 전략이 유효하지 않습니다. | 스토리지 풀의 볼륨은 스트라이핑이나 연결 같은 동일한 가상화 전략을 사용해야 합니다. 해당 전략의 최소 가상 디스크 수를 확인하십시오.
시간은 hh:mm [AM/PM] 형식을 따라야 합니다. | 올바른 형식의 시간을 다시 입력하십시오.
사용자 인증에 실패했습니다. 다시 한 번 시도하십시오. | 올바른 계정 암호를 사용하십시오. 암호를 잊어버리거나 잃어버린 경우에는 Sun 서비스에 문의하십시오.
변수 사용자는 관리 소프트웨어에 액세스할 수 없습니다. 로그아웃한 후 유효한 사용자로 다시 로그인하십시오. | 관리 소프트웨어를 변경하려면 `스토리지` 또는 `관리자` 계정을 사용하십시오.
같은 역할로 로그인한 다른 사용자에 의해 세션이 종료되었습니다. | `관리자` 역할이나 `스토리지` 역할 인스턴스는 한 번에 하나씩만 사용할 수 있습니다.