## 连接外部交换机

您可以根据需要在系统的一个或多个数据主机端口上添加外部交换机，从而增加使用存储系统的数据主机的数目。但是，外部交换机不受系统管理。它们必须连接至外部局域网 (LAN)，并通过与该 LAN 相连的管理站进行管理。

在添加外部交换机之前，请执行以下操作：

- 考虑将附加数据主机连接至系统上的单一光纤信道 (FC) 端口所造成的性能隐患。性能受数据主机数目的影响，它们会争用单一端口对存储设备进行访问。
- 检查受支持交换机的列表。
- 下载交换机管理软件并进行安装，然后配置软件和交换机。
- 安装 Sun StorEdge SAN Foundation 软件以及与交换机相关的任何必需修补程序。

要安装外部交换机：

1. 关闭系统电源。
2. 将 FC 缆线从启动器端口连接到外部交换机端口。
3. 将 FC 缆线从外部交换机端口连接到 I/O 面板上的存储资源卡 (SRC) 组。
4. 使用交换机管理软件将外部交换机上的两个端口置于同一区域内。
5. 打开系统电源。

### 相关主题

- 关于数据主机连接
- 光纤信道端口连接原则