## Sun StorEdge Remote Response 서비스에 외장 모뎀 사용

어떤 국가에서는 Storage Service Processor 액세서리 트레이의 모뎀이 동작하지 않을 수도 있습니다. 외장 모뎀을 사용하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Storage Service Processor의 MIC #2 DB-9/RJ-45 직렬 포트에서 RJ-45 케이블(#530-3205-01)의 연결을 해제합니다.

참고 -

이 케이블의 다른 끝부분은 Storage Service Processor 액세서리 트레이의 AUX 포트에 연결된 상태로 둡니다.

2. Storage Service Processor 패널의 내부면에 있는 AUX 포트에 RJ-45 케이블을 다시 연결합니다.
3. 외장 모뎀을 Storage Service Processor 패널의 AUX 포트에 연결합니다.

### 관련 항목

- Sun StorEdge Remote Response 서비스 정보
- Sun StorEdge Remote Response 서비스 활성화