## 关于存储池

一个存储域可以划分为多个存储池；存储池的数量取决于阵列配置。每个存储托架可以支持一个或两个存储池；例如在 2x6 阵列配置中，您最多可以定义 12 个存储池。

每个存储池均使用一个概要文件，以使存储池符合特定的 I/O 要求。系统提供了一套满足特定 I/O 要求的存储概要文件。如果其中任一概要文件都不能满足您的需要，则可以创建自定义存储概要文件。

缺省配置使用的是 Default（缺省）存储池，它包含系统中的所有磁盘。创建新存储池时，您需要为它分配特定磁盘，然后创建磁盘卷。

要查看当前的存储池，请按显示存储池信息中所述，进入"存储池汇总"页面。

重新配置存储池时需要删除存储池，而后创建新的存储池。存储池可以动态地进行扩充，因此，您可以删除未用的虚拟磁盘以及添加新的虚拟磁盘。

注意 -

您不能删除具有关联卷的存储池。删除存储池会破坏存储池中的所有存储数据。添加新存储池之后，可以从备份中恢复数据，但是，如果您从一开始就避免发生此类问题，效果会好得多。

您应仔细确定存储池和虚拟磁盘的使用。一个托架只能有两个虚拟磁盘。因此，如果托架中的七个磁盘被分配给一个存储池，然后，您添加一个磁盘并将其配置到另一个存储池中，那么如果不重新配置存储池，则以后就不能再向空磁盘插槽中添加另外六个磁盘。在这种情况下，您不能将磁盘用作虚拟磁盘；但可以用作阵列热备用驱动器。

### 相关主题

- 管理存储池
- 关于虚拟磁盘
- 关于卷