## 모니터링 개요

관리자는 다양한 옵션을 통해 시스템을 모니터링할 수 있습니다. 시스템과 동일한 사이트에 있을 때는 Sun Web Console에서 이벤트를 검토할 수 있습니다. Sun Web Console은 Sun StorEdge Enterprise Storage Manager와 같은 제공자로부터 이벤트를 받습니다. 시스템과 다른 사이트에 있을 때는 다음과 같이 계속 시스템을 모니터링할 수 있습니다.

- 전자 우편 메시지로 경고를 받을 수 있습니다.
- 시스템의 Sun StorEdge Remote Response 기능을 사용하여 Sun Microsystem의 네트워크 스토리지 명령 센터(NSCC)에 경고를 보낼 수 있습니다. 시스템은 원격 모니터링에서 "폰 홈(phone home)" 또는 "콜 홈(call home)" 기능을 사용하여 시스템의 상태나 경고를 보고합니다. 이 기능은 지식 기반 분석을 위해 시스템 성능 데이터의 원격 측정 결과를 Sun에 보고합니다.
- 네트워크상의 관리 호스트에서 실행 중인 진단 소프트웨어로 경고가 전송되도록 구성할 수 있습니다. Sun StorEdge Enterprise Storage Manager의 평가판은 시스템에 포함되어 있습니다. 평가판의 Diagnostic Reporter 구성 요소는 동일한 네트워크에 있는 하나 이상의 Sun StorEdge 6920 시스템을 비롯해 여러 스토리지 장치에서 경고를 수집합니다.

이벤트와 경고는 다음과 같이 상호 간에는 물론 경보와도 관련이 있습니다.

- 이벤트는 특정 장치에서 발생한 일에 관한 정보가 포함된 알림입니다. 이벤트의 유형은 매우 다양하며 각 유형별로 개별적인 발생 내용에 대해 설명합니다.
- 경고는 사용자가 개입해야 하는 하위 유형의 이벤트입니다. 조치 가능한 이벤트라는 용어는 대개 경고를 나타냅니다.
- 경보는 기존 또는 임박한 경고에 대한 주의를 나타냅니다.

모니터링 소프트웨어는 경고와 알림을 기록합니다. 로그 페이지를 표시하면 이벤트와 경고를 모니터링할 수 있습니다. 또한 조치 가능한 이벤트의 알림을 전자 우편 주소나 호출기로 보내도록 이벤트 알림을 설정할 수도 있습니다.

경고나 알림을 받으면 다음 절차를 사용하여 문제점을 조사합니다.

1. Sun Web Console 페이지에서 Storage Automated Diagnostic Environment를 누릅니다.
2. 서비스 > 서비스 조언자를 누릅니다.

서비스 조언자 페이지에서는 가능한 원인에 관한 정보를 제공하고 적절한 조치를 제안합니다.

LED, 로그 파일 및 오류 메시지를 통해 시스템을 모니터링할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 알림 활성화
- 기본 문제 해결
- 서비스 개요
- 로그 및 코어 파일 검토
- 이벤트 및 장치 모니터링
- 이벤트 통계 표시