## 이벤트 및 심각도 매핑 페이지

이 페이지는 에이전트가 모니터링하는 이벤트와 해당 심각도 수준을 표시합니다.

필드 | 설명
--- | ---
장치 | 장치 유형 목록을 표시합니다(예, Sun 3310 또는 Sun StorEdge 6020 어레이).
속성 이름 | 이벤트 이름입니다(예, `disk_status` 또는 `alarmEvent`).
값 | 속성 이름에 해당되는 속성 값입니다. 한 속성 이름은 여러 개의 값을 가질 수 있습니다(예를 들어, `disk_status`(속성 이름)의 경우, 값은 불량 드라이브, 오프라인 및 온라인이 될 수 있습니다).
심각도 | 해당 장치의 경보 심각도를 나타냅니다. 예는 다음과 같습니다. 정보 중요 심각 중지
조치 필요 | 이벤트에 서비스 조치가 필요한지(시스템에 오류가 있거나 시스템이 중지되었음을 나타내는 빨간색 이벤트), 필요없는지(정보성임을 나타내는 흰색 이벤트 또는 경고를 나타내는 노란색 이벤트)를 나타냅니다.

### 관련 항목

- 이벤트 및 심각도 매핑 보고서 표시
- 이벤트 및 심각도 매핑 사용