## 스토리지 풀 생성

스토리지 풀을 생성하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Web Console 페이지로 이동하여 SE6920 Configuration Service를 누릅니다.
2. 스토리지 > 논리적 > 풀 > 새로 만들기를 누릅니다.

새 스토리지 풀 마법사가 나타납니다.

3. 새 스토리지 풀을 추가할 스토리지 도메인을 선택하고 다음을 누릅니다.
4. 새로운 풀의 이름을 지정합니다(최대 16자까지 지정 가능).

0에서 9, A에서 Z, a에서 z, 밑줄(_), 대시(-)를 사용할 수 있습니다.

5. 새로운 풀에 대한 설명을 입력합니다(공백을 포함하여 최대 256자까지 지정 가능). 다음을 누릅니다.

0에서 9, A에서 Z, a에서 z, 밑줄(_), 대시(-),마침표(.), 콜론(:), 쉼표(,), 백분률(%), 괄호(( )), 대괄호([ ]), 중괄호({ }), 억음 악센트 기호(`), 물결표(~), 세로줄(|)을 사용할 수 있습니다.

6. 풀에 연결할 스토리지 프로파일을 선택하고 다음을 누릅니다.
7. 이 단계는 연결된 프로파일에 지정된 디스크의 수가 변수로 설정되어 있고 사용 가능한 스토리지가 있는 경우에만 나타납니다. 다음과 같이 새 풀에 스토리지 추가 여부를 지정합니다.

- 지정하는 경우,

1. 예를 선택합니다.
2. 해당 풀에 추가할 디스크 수(RAID-5 레벨의 경우 3(기본값)-14, 다른 RAID 레벨의 경우 2-14)를 선택합니다. 다음을 누릅니다.
3. 다음과 같이 스토리지 풀을 채우는 방법을 지정합니다.

수동 - 트레이별로 지정

디스크 수 옵션이 나타납니다.

수동 - 유사 풀에서 사용되지 않은 가상 디스크를 이동

자동 - 용량별로 지정

자동으로 설정하려면 스토리지 풀 크기와 가상 디스크로 할당할 디스크의 수를 지정해야 합니다.

- 지정하지 않는 경우 아니오를 선택합니다.

8. 새 스토리지 풀에 지정된 정보를 검토합니다. 만족하는 경우 마침을 누릅니다. 만족하지 않는 경우 이전을 눌러 변경합니다.

### 관련 항목

- 스토리지 풀 관리
- 풀에 스토리지 추가
- 스토리지 풀 수정