## 「トポロジ」表示からのテストの実行

トポロジ表示からのテストの起動は、以下の手順で行います。

1. 「Sun Web Console」ページで「Strage Automated Diagnostic Envronment」をクリックします。
2. 「診断」>「診断テスト」>「トポロジからのテスト」の順にクリックします。

「トポロジからのテスト」ページが表示されます。

3. テストするデバイスをクリックします。

選択したデバイスのテストの一覧が表示されます。

4. デバイスで実行するテストの名前をクリックします。

選択したテストに対して必要なテストパラメータが表示されます。パラメータについての説明は、参考項目 : 診断テストのオプションを参照してください。

5. 必要なテストパラメータのフィールドに入力します。
6. 「テストを開始」をクリックします。

確認を求めるメッセージが表示されます。

7. 「OK」をクリックして、テストに進みます。

テストの実行中は、「テストマネージャ」ウィンドウにテストの状態が報告されます。詳細はテストマネージャの使用を参照してください。

テストの実行が完了すると、指定された電子メールの通知先に電子メールメッセージが送信されます。

### 関連項目

- 診断テストについて
- デバイスリストからのテストの実行
- 参考項目 : 診断テストのオプション
- 診断テストの管理
- テストのデフォルトの設定