## 使用外部數據機以啟用 Sun StorEdge Remote Response 服務

您可能會發現在您所處國家內，Storage Service Processor 附件托架上的數據機無法正常運作。要使用外部數據機，請：

1. 從 Storage Service Processor 的管理介面卡 (MIC) #2 DB-9/RJ-45 序列埠上拔下 RJ-45 纜線 (#530-3205-01)。

注意 –

讓此纜線的另一端與 Storage Service Processor 附件托架上的 AUX 連接埠保持連接。

2. 將 RJ-45 纜線重新連接到 Storage Service Processor 面板內面的 AUX 連接埠。
3. 將外部數據機連接到 Storage Service Processor 面板上的 AUX 連接埠。

### 相關主題

- 關於 Sun StorEdge Remote Response 服務
- 啟用 Sun StorEdge Remote Response 服務