## 關於提供儲存裝置

在預設儲存裝置配置中，所有資料主機均在同一網域中，所有可用儲存裝置均在同一儲存匯聚中。網域中的任一主機 (起始器) 可存取網域中的任一儲存裝置。但您的組織需要會決定如何調整儲存配置。您可以建立起始器網域與虛擬儲存匯聚，而不是將主機指派至特定的實體儲存裝置，以為組織提供儲存裝置。

除了網域與匯聚外，系統還具有您用來提供儲存裝置的實體與邏輯儲存裝置元件：

- 實體儲存裝置元件：陣列、磁碟盤及磁碟
- 邏輯儲存裝置元件：虛擬磁碟、磁碟區及匯聚

實體與邏輯儲存裝置元件的關係如下圖所示：

在適當分配儲存裝置之前，請考量下列適用於您站點的要求：

- 安全性 – 透過建立附加網域，您可以隔離起始器。例如：處理財務資料的主機用於儲存其資料的網域，不同於處理研究資料的主機用於儲存其資料的網域。
- I/O – 「預設 (Default)」儲存裝置設定檔會指定對儲存裝置的一般性平衡存取，但您組織的某些部門可能要求以降低其他屬性為代價，以最佳化一個或多個特性。系統提供一組設定檔以滿足各種需要。您也可以建立自訂設定檔。
- 效能 – 一般來說，主機連接埠的數目等於儲存裝置連接埠的數目。如果連接埠的數目相同，您可以新增更多的主機，但效能會下降。要保持效能，您可以新增儲存資源卡 (SRC) 組以擴充連接埠數目。有關如何新增 SRC 組的資訊，請開啟「Sun Web Console」頁，然後按一下「Sun StorEdge Automated Diagnostic Environment」>「服務」>「服務顧問」>「X 選項」。

### 相關主題

- 關於系統的預設狀態
- 管理儲存網域
- 參考：標準儲存裝置設定檔
- 關於實體儲存裝置元件
- 關於邏輯儲存裝置元件