## Configuration d'un fournisseur de notifications NSCC

Le fournisseur de notifications NSCC envoie des données de télémesure à Sun Microsystems par courrier électronique. Sun Microsystems analyse ensuite les tendances, les alarmes et les informations sur les périphériques que ces données contiennent pour pouvoir améliorer la prise en charge des produits.

Remarque -

Si vous avez déjà configuré le service Sun StorEdge Remote Response, il n'est pas nécessaire de configurer le fournisseur NSCC. En outre, notez qu'aucune donnée provenant des clients n'est envoyée à Sun Microsystems.

Pour configurer le fournisseur NSCC :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Administration > Notification > Notification à distance.
3. Sélectionnez NSCC dans la liste Sélectionner le fournisseur.
4. Activez la case à cocher Actif.
5. Si vous souhaitez crypter les messages électroniques à distance, sélectionnez Crypter l'e-mail.
6. Cliquez sur Mettre à jour.

Remarque -

Le cryptage des messages électroniques à distance envoyés au centre NSCC fait appel à une clé reposant sur un numéro de série système unique. Sur demande, vous pouvez obtenir une clé approuvée.

### Rubriques connexes

- À propos des fournisseurs de notifications
- Initialisation du contrôle et de la notification d'événements
- À propos de la configuration de la notification à distance
- Test d'une adresse électronique
- Configuration d'un fournisseur de notifications SSRR
- Configuration d'un fournisseur de notifications d'interruptions SNMP