## 스토리지 프로파일 생성

스토리지 프로파일을 생성하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Web Console 페이지로 이동하여 SE6920 Configuration Service를 누릅니다.
2. 스토리지 > 프로파일 > 새로 만들기를 누릅니다.

새 스토리지 프로파일 마법사가 나타납니다.

3. 새 프로파일의 이름을 지정합니다(최대 32자까지 지정 가능).

0에서 9, A에서 Z, a에서 z, 밑줄(_), 대시(-)를 사용할 수 있습니다.

4. 새 프로파일에 대한 설명을 입력합니다(공백을 포함하여 최대 256자까지 지정 가능). 다음을 누릅니다.

0에서 9, A에서 Z, a에서 z, 밑줄(_), 대시(-),마침표(.), 콜론(:), 쉼표(,), 백분률(%), 괄호(( )), 대괄호([ ]), 중괄호({ }), 억음 악센트 기호(`), 물결표(~), 세로줄(|)을 사용할 수 있습니다.

5. 백엔드 속성을 선택하고 다음을 누릅니다. 값은 다음과 같습니다.

- RAID 레벨: RAID-5(기본값), RAID-0, RAID-1
- 세그먼트 크기: 4KB, 8KB, 16KB, 32KB, 64KB(기본값)

세그먼트 크기는 어레이에 구성된 모든 가상 디스크에 대해 같아야 합니다.

- 전용 핫 스페어: 활성화, 비활성화(기본값)
- 드라이브 수: 2-14 또는 변수(기본값은 7)
- 미리 읽기: 활성화, 비활성화(기본값)

미리 읽기 옵션은 어레이에 구성된 모든 가상 디스크에 대해 동일해야 합니다.

- 어레이 유형: 완전 일치 - IOPS, 완전 일치 - 대역폭, 완전 일치 - 용량, 최적의 일치 - IOPS(기본값), 최적의 일치 - 대역폭, 최적의 일치 - 용량

6. 원하는 가상화 속성을 선택하고 다음을 누릅니다. 값은 다음과 같습니다.

- 가상화 전략: 연결, 스트라이프(기본값)
- 스트라이프 크기: 128KB(기본값), 512KB, 1MB, 2MB, 4MB, 8MB, 16MB

7. 새 스토리지 프로파일에 지정된 정보를 검토합니다. 만족하는 경우 마침을 누릅니다. 만족하지 않는 경우 이전을 눌러 변경합니다.

### 관련 항목

- 스토리지 프로파일 관리
- 스토리지 프로파일 수정
- 스토리지 프로파일 삭제