## 시스템 시간 초과 페이지

이 페이지에서 다양한 시스템 기능에 사용되는 시간 초과 값을 지정할 수 있습니다.

필드 | 설명
--- | ---
Ping | 핑(ping) 수행에 사용되는 시간 초과입니다. 기본값은 10초입니다.
전자 메일 | 전자 메일 메시지 전송 시 사용되는 시간 초과입니다. 기본값은 30초입니다.
Sun 스토리지 어레이(http 토큰) | 어레이에서 토큰 정보 추출 시 사용되는 시간 초과입니다. 기본값은 60초입니다.
SNMP 액세스 | SNMP(Simple Network Management Protocol)를 지원하는 스위치 쿼리 시 사용되는 시간 초과입니다. 기본값은 60초입니다.
Discman(검색) | Discman 검색 시간 초과입니다. 기본값은 1200초입니다.
전원 시퀀서 | 전원 시퀀서에서 인식하기 전의 시간은 기본값으로 정해집니다.
제출 | 지정한 시간 초과 값을 활성화하려면 누릅니다.
기본값 | 시간 초과 값을 기본값으로 되돌리려면 누릅니다.

### 관련 항목

- 시스템 시간 초과 설정
- 전자 메일 주소 테스트
- SNMP 트랩 알림 공급자 설정