## "连续进行卷验证"页面

通过此页面，您不仅可以调度或停止"连续进行卷验证"公用程序，而且还可以为已启用"连续进行卷验证"的所有阵列显示该公用程序运行结果的设备汇总。

此页面包含以下部分：

- 选择功能
- 调度卷验证
- 停止验证
- 设备汇总

### 选择功能

通过此下拉列表，您可以选择要执行的连续卷验证功能。

字段 | 说明
调度卷验证 | 选择以配置选项，以便调度要运行的"连续进行卷验证"。
停止验证 | 选择以在所有阵列上停止"连续进行卷验证"操作。
设备汇总 | 单击以便为每个受监视的阵列显示"连续进行卷验证"结果。

### 调度卷验证

通过此页面，您可以定义参数以调度连续卷验证操作。

字段 | 说明
激活卷验证 | 选择以启用"连续进行卷验证"公用程序。该程序将为所有已启用的阵列轮流验证每个卷，一次验证一个。
使用"fix"选项运行 | 选择以允许"连续进行卷验证"自动纠正卷错误。 注意："fix"选项可能会错误地纠正错误存储块上的奇偶校验。联系您的服务代表，了解详细信息。
最多每 X 天在同一阵列上运行一次 | 选择需要"连续进行卷验证"在同一个阵列上运行的最高频率。
仅在这些时间段内启动卷验证 | 对于一周中需要运行"连续进行卷验证"的每一天，选择将在哪个小时内运行"连续进行卷验证"。要在相应的日期内连续运行卷验证，请选择"所有时段"。
执行速率 | 选择要在所有阵列上连续进行卷验证的速率。执行速率越高，阵列 I/O 性能就越低。
缺省阵列口令 | 输入系统阵列的缺省口令。 缺省口令是使用"配置选项"功能定义的口令。
重置时间段 | 单击以清除所有已选定的时间段。
保存选项 | 单击以保存新配置的设置。

### 停止验证

通过此功能，您可以停止所有"连续进行卷验证"进程。

字段 | 说明
状态 | "停止验证"功能的当前状态："未运行"、""正在运行"和"完成"。
日志：显示进程-停止日志 | 单击以显示"停止验证"功能的日志文件。
停止所有卷验证进程 | 单击以停止所有"连续进行卷验证"进程。

### 设备汇总

通过此功能，您可以显示有关所有已启用"连续进行卷验证"的阵列的结果。

字段 | 说明
主机 | 阵列的主机设备的名称。
设备 | 阵列的名称。单击以显示阵列的"维护设备"页面。
验证 | 是否为设备启用"连续进行卷验证"。
卷 | 要显示其结果的卷的名称。
开始日期 | 在卷上开始运行"连续进行卷验证"的日期和时间。
结束日期 | 在卷上结束运行"连续进行卷验证"的日期和时间。
持续时间 | 在卷上完成"连续进行卷验证"所需的时间长度。
错误 | 检测到的错误数量。
状态 | 设备上运行的"连续进行卷验证"的当前状态。

### 相关主题

- 使用"连续进行卷验证"公用程序
- 调度"连续进行卷验证"公用程序
- 开始和停止特定阵列的"连续进行卷验证"公用程序
- 停止所有设备的"连续进行卷验证"公用程序
- 显示"连续进行卷验证"结果