## 외부 스위치 연결

1개 이상의 데이터 호스트 포트에 외부 스위치를 추가하면 스토리지 시스템을 사용하는 데이터 호스트의 수를 늘릴 수 있습니다(옵션). 하지만 시스템이 외부 스위치를 관리하지 않으므로 외부 스위치는 외부 LAN에 연결해 해당 LAN에 연결되어 있는 관리 스테이션에서 관리해야 합니다.

외부 스위치를 추가하기 전에 다음 작업을 수행합니다.

- 시스템의 단일 FC 포트에 추가 데이터 호스트를 연결하는 경우의 성능을 고려합니다. 성능은 단일 포트를 통해 스토리지에 동시에 액세스하는 데이터 호스트의 수에 따라 결정됩니다.
- 지원되는 스위치 목록을 검토합니다.
- 스위치 관리 소프트웨어를 다운로드 및 설치하고 소프트웨어와 스위치를 구성합니다.
- Sun StorEdge SAN Foundation 소프트웨어와 필요한 스위치 관련 패치를 모두 설치합니다.

외부 스위치를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시스템 전원을 끕니다.
2. FC 케이블로 초기화 장치 포트와 외부 스위치 포트를 연결합니다.
3. FC 케이블로 외부 스위치 포트와 I/O 패널의 스토리지 리소스 카드(SRC) 세트를 연결합니다.
4. 스위치의 관리 소프트웨어를 사용해 두 포트를 동일한 영역에 있는 외부 스위치에 배치합니다.
5. 시스템 전원을 켭니다.

### 관련 항목

- 데이터 호스트 연결 정보
- FC 포트 연결 지침