## 네트워크 구성 옵션 정보

다음 표는 시스템 보안 레벨을 결정할 때 고려해야 할 선택 사항에 대해 설명합니다.

네트워크 구성 | 설명
--- | ---
시스템의 방화벽에 연결된 사이트 LAN | 시스템은 네트워크에 통합되어 있기 때문에 네트워크상의 어느 호스트에나 로그인하고 시스템에 액세스하여 관리할 수 있습니다. 타사 소프트웨어에서 시스템을 볼 수도 있고 검색할 수도 있습니다. 프로토콜 및 관리 옵션의 정의는 사이트 LAN에서 관리를 참조하십시오.
서비스가 제한된 사이트 LAN | 네트워크에서는 시스템을 볼 수 있지만 시스템의 방화벽을 통해 서비스가 비활성화되어 액세스가 제한됩니다. 예를 들어, 관리 및 진단 소프트웨어를 활성화하고 타사 소프트웨어로 시스템을 검색할 수 없도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 제한 정보를 참조하십시오.
사이트 LAN 없음. 시스템이 격리됩니다. | 시스템에 액세스하려면 컴퓨터를 연결해야 합니다. 자세한 내용은 LAN과 격리된 시스템 관리를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 사이트 LAN에서 관리
- 서비스 제한 정보
- LAN과 격리된 시스템 관리