## 参考：标准存储概要文件

Sun StorEdge 6920 系统包括以下存储概要文件：

概要文件名称 | RAID 级别 | 段大小 | 预读模式 | 驱动器数量 | 阵列类型 | 专用热备用驱动器 | 虚拟化 | 拆分大小
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Default | RAID-5 | 64 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：带宽 (2x2 > 2x4 > 2x6) | 否 | 拆分 | 1 MB
Sequenti al | RAID-5 | 64 KB | 打开 | 可变 | 完全匹配：带宽 （2x2 阵列） | 否 | 连接 | 不适用
Random 5 | RAID-5 | 64 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 2 MB
Random 1 | RAID-1 | 64 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 2 MB
High Performance Computi ng | RAID-5 | 64 KB | 打开 | 可变 | 完全匹配：带宽 （2x2 阵列） | 否 | 连接 | 不适用
Mail Spool | RAID-1 | 64 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 2 MB
NFS Striping | RAID-5 | 64 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 2 MB
NFS Mirroring | RAID-1 | 64 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 2 MB
Oracle OLTP | RAID-5 | 32 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 1 MB
Oracle OLTP HA | RAID-1 | 32 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 1 MB
Oracle DSS | RAID-5 | 64 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 2 MB
Sybase OLTP | RAID-5 | 32 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 1 MB
Sybase OLTP HA | RAID-1 | 32 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 1 MB
Sybase DSS | RAID-5 | 64 KB | 打开 | 可变 | 可用的最佳匹配：IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | 否 | 拆分 | 2 MB

### 相关主题

- 关于存储概要文件
- 管理存储概要文件