## À propos des domaines réseau

Le système Sun StorEdge 6920 peut être intégré dans deux types de domaines réseau :

- Réseau local (LAN) du site : permet la gestion hors-bande du système.
- Réseau local du processeur de service de stockage (SSP) : ce type de domaine réseau se compose de un à huit systèmes Sun StorEdge 6920 utilisant un seul modem. Le réseau comporte des processeurs de service de stockage, des pare-feu internes (ou routeurs) et des concentrateurs NTC (Network Terminal Concentrator). Chacun de ces éléments possède son propre nom d'hôte et sa propre adresse Internet. Ce type de réseau peut également comporter un hôte assurant le rôle de station ou de console de gestion.

### Rubriques connexes

- À propos des noms des réseaux locaux et des adresses IP
- À propos des options de configuration du réseau