## Options du test se2_configcheck

Le test `se2_configcheck` permet la validation et l'isolation des erreurs des composants du système.

Option | Description
--- | ---
Agent | Nom de l'agent hôte.
Clé du périphérique | Clé de la baie à tester.
Nom du périphérique | Nom attribué à la baie à tester.
Produit | Nom de produit de la baie à tester.
Nombre d'exécutions | Nombre d'exécutions du test sur la baie.
Mode détaillé | Définit si les résultats du test doivent être détaillés ou non.
Envoi des résultats par e-mail | Adresse électronique à laquelle envoyer les résultats du test.

### Rubriques connexes

- À propos des tests de diagnostic
- Exécution de tests à partir de la vue Topologie
- Exécution de tests à partir d'une liste de périphériques
- Référence : Options des tests de diagnostic
- Options du test 6020-VolVerify
- Options du test 6020-loop
- Gestion des tests de diagnostic