## Activation du service Sun StorEdge Remote Response

La procédure d'activation du service Sun StorEdge Remote Response comporte les étapes suivantes :

- vérification de la disponibilité d'une ligne téléphonique dédiée ;
- connexion du modem du processeur de service de stockage à la ligne téléphonique ;
- activation du service Sun StorEdge Remote Response à l'aide du logiciel Sun StorEdge 6920 ;
- connexion d'un ou de plusieurs systèmes Sun StorEdge 6920 et 6320 à un réseau local de stockage, lui-même connecté au réseau Sun Remote Response via une ligne téléphonique dédiée.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au Guide de démarrage du système Sun StorEdge 6920 ou consultez le site Web de Sun à l'adresse http://`www.sun.com/service/support/system/ssrr.html`.

### Rubriques connexes

- À propos du service Sun StorEdge Remote Response
- Utilisation d'un modem externe pour le service Sun StorEdge Remote Response