## 데이터 호스트 연결 정보

데이터 호스트는 스토리지 시스템을 사용하는 모든 호스트입니다. 데이터 호스트는 다음과 같은 방식으로 시스템에 연결할 수 있습니다.

- 초기화 장치라고도 하는 호스트 버스 어댑터(HBA)에 연결. HBA는 서비스 패널의 I/O 부분에 있는 파이버 채널(FC) 포트에 케이블로 연결됩니다.
- FC 포트 중 하나를 여러 호스트에 연결할 수 있도록 외부 스위치(옵션)에 연결합니다.

외부 스위치를 설치하지 않고 시스템에 연결할 수 있는 호스트의 수는 다음과 같은 요인에 의해 결정됩니다.

- 기본 캐비닛에 설치된 스토리지 리소스 카드(SRC) 세트의 수
- 설치된 어레이의 수

외부 스위치를 하나 이상의 시스템 FC 포트에 연결하면 시스템을 사용할 수 있는 호스트의 수가 늘어납니다.

### 관련 항목

- 사이트 LAN에서 관리
- 외부 스위치 연결